附件3：参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 输液瓶贴打印机 | ※打印方式：热敏  字符集：中文GB18030  分辨率：≥203dpi  打印速度：≥5IPS  ※仿真：内置ZPL、EPL、TSPL、ESC/POS指令  打印宽度：≤108mm ,≥50mm  介质宽度：25.4mm-120mm  ※介质厚度：0.05~0.32mm（打印头厚度可调）  ※连续打印长度：无限制  标签长度：8.9~400mm  ※校验标签：支持自动校验标签  ※条形码：一维码、二维码  ※外置纸卷：支持外置  ※内存：8M+8M Flash内存  ※驱动程序：支持64位win10,支持SDK客户化定制驱动程序版本  操作环境：5~40° 20%~95%RH(无冷凝）  储存环境：-40~60°≤95%RH(无凝露）  ※标配接口：USB接口  ※选配接口：并口、串口、网口、蓝牙、WIFI  ※选件：切刀、剥离器  输入：100-240VAC  输出：12V-24VDC  纸张传感器：透过式+反射式  手动撕纸刀：有  ※打印头寿命：≥150KM  ※Soc 芯片：自主化设计  ※国密安全：支持中标，麒麟等国产系统  ※支持核酸检测系统(冠新系统)条码打印  ※整机保修：1年 | 台 | 25 | 加※项必须满足 |