附件3：参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 瓶贴打印纸 | 1. 发色性能优良，文字、条形码、二维码打印清晰。 2. 规格：80\*70\*800（80mm宽，70mm高，间隙3mm，每卷800张，轴心内径：25mm）；   3、耐刮擦性能优异，防止标签在货物运输过程中因碰撞、摩擦而发色，影响条码识别。  4、具备基本的防水、防油、防溶剂、防增塑剂性能。  5、耐候性能优异，字迹保存性能高，防止日光照射或潮湿环境下字迹消退或纸面发黄而无法识别信息。  6、良好的印刷适应性，尤其适应于UV油墨的印刷。  7、纸张具有较高抗渗透性能，可用于胶水涂布加工。  8、纸张打印前后存放于温度≤30℃，相对湿度≤75％RH.  9、字迹图案打印后3年内保持可读；  10、产品不含荧光增白剂、不含双酚A 、符合RoHs2.0环保标准  11、出具厂家第三方纸张检测报告。 | 卷 |  |  |